**Теплица «Сибирячка» 05.05.22 г.**

Размеры: ширина 3,0 м, высота 2,1 м.

Каркас: труба 20 х 20 мм, дуги через 1 м с усилением под потолком теплицы; 2 двери с торцов с форточками для проветривания. Есть система закрепления на грунт.

Количество прогонов 5 шт.

В комплект не входит: брус, метизы.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поликарбонат | Теплица 3 х 4 м | Теплица 3 х 6 м | Теплица 3 х 8 м | Теплица 3 х 10 |
| «Казанский» 0,42 4,0 мм | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| «Мультигрин» 0,50 4,0 мм | 17500 | 21000 | 27000 | 33500 |
| Казанский  0,52 4,0 мм | 19000 | 24000 | 31000 | 36500 |
| Практик Казань 0,54 4,0 мм | 19500 | 25000 | 32500 | 39000 |
| Актуаль-крыша Практик - фасад | 21000 | 27000 | 34500 | 41000 |
| Актуаль-био усиленный | 22000 | 28000 | 35000 | 42000 |
| Каркас без поликарбоната | 10500 | 12500 | 16000 | 19500 |
| Монтаж | 4000 | 4500 | 5500 | 6500 |